**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม**

**การประชุมสภาสามัญ สมัยแรก**

 **ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568**

**วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม**

**อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

**ผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
| 123456789 | นายสมพงษ์ เกาประโคนนายสมควน ครุฑรัมย์นายสมพร บุญสุขนายชาติ ยืนยาวนายพินิจ เรืองรัมย์นายสมปอง ศรีษะนอกนายสุมิต ผิวนวนนายทรงศักดิ์ แดงสีนางสาวสุวัจนา สุขกมล | ประธานสภาฯรองประธานสภาฯส.อบต.หมู่ที่ 3ส.อบต.หมู่ที่ 4ส.อบต.หมู่ที่ 8ส.อบต.หมู่ที่ 7ส.อบต.หมู่ที่ 1ส.อบต.หมู่ที่ 2เลขานุการสภาฯ | สมพงษ์ เกาประโคนสมควน ครุฑรัมย์สมพร บุญสุขชาติ ยืนยาวพินิจ เรืองรัมย์สมปอง ศรีษะนอกสุมิต ผิวนวนทรงศักดิ์ แดงสีสุวัจนา สุขกมล |  |

**ผู้ไม่มาประชุม**

* ไม่มี

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
| 12345678910 | นายศราวุธ สุขประโคนนายวิษณุกร ทองทวีนายเจษฎากร ยินประโคนนายนัทธพงศ์ เสาวโค นายวรเศรษฐ์ การะเกตุนายสมศักดิ์ พวงจำปีนางศิริพร แม้นประโคนนายไพรวัลย์ พัฒนพันธ์นายสุทัศน์ ลีประโคนนางนันทนา สวัสดิมงคล | นายกอบต.ฯรองนายกอบต. ฯเลขานายกอบต.ฯผอ.กองคลังผอ.กองช่างผอ.กองการศึกษารองนายกอบต. ฯนักวิเคราะห์ฯหัวหน้าสำนักปลัดผอ.กองสวัสดิการสังคม | ศราวุธ สุขประโคนวิษณุกร ทองทวีเจษฎากร ยินประโคนนัทธพงศ์ เสาวโค วรเศรษฐ์ การะเกตุสมศักดิ์ พวงจำปีศิริพร แม้นประโคนไพรวัลย์ พัฒนพันธ์สุทัศน์ ลีประโคนนันทนา สวัสดิมงคล |  |

**-2-**

**เริ่มประชุม เวลา** 09.30 นาฬิกา

เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้ 8 คนเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้เชิญนายสมพงษ์ เกาประโคน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม จุดเทียน – ธูปบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์พร้อมกัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ - ไม่มี

ที่ประชุม - รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้แจกจ่ายสำเนารายงานการ**ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567** ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมได้อ่านและตรวจสอบล่วงหน้าไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมท่านใดมีข้อแก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ขอให้ทุกท่านพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว เชิญครับ

ที่ประชุม - หลังจากที่ได้ตรวจสอบรายงานประชุมและพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการสภาฯ - ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมนับองค์ประชุม ก่อนที่จะลงมตินับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

ประธานสภาฯ - ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้การรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เชิญครับ

**มติที่ประชุม - มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียง 1 เสียง**

**ระเบียบวาระที่ 3** **เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ - ไม่มี

ที่ประชุม - รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4** **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลียม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21**

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

**-3-**

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณค่ะ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ดิฉันขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ **พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 “มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด”**

 **นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล**

 **กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจะจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์กาบริหารส่วนตำบล**

 **สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ**

 **ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม**

 **“ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย**

 **แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม**

 **เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 **ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย**

 **ประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”**

เลขานุการสภาฯ - ดิฉันขอชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่เพียงเท่านี้ ค่ะ

ประธานสภาฯ - ในการประชุมสภาสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันนี้จะเป็นการประชุมสภาสามัญเพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนี้และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี เชิญที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันก่อนที่จะได้มีมติเชิญครับ

**-4-**

เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอในที่ประชุมในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมว่าควรจะมีกี่สมัยในห้วงระยะเวลาใดบ้าง ขอเชิญค่ะ

นายสมพร ฯ - ผมนายสมพร บุญสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3

(ส.อบต.หมู่ 3) ขอเสนอให้มีสมัยประชุมจำนวน 4 สมัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 15 วัน และได้ประชุมสภาสมัยแรกแล้ววันนี้คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และจะกำหนดเพิ่มอีก 3 สมัย รวมเป็น 4 สมัย ครับ

เลขานุการสภาฯ - ขอผู้รับรองจำนวน 2 คนด้วยค่ะ

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 2 คนประกอบด้วย

 1. นายทรงศักดิ์ แดงสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง

 2. นายชาติ ยืนยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ผู้รับรอง

เลขานุการสภาฯ - โดยกำหนดให้แต่ละสมัยมีกำหนดจำนวน 15 วัน ต่อสมัยประชุมหนึ่งๆ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ เชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายพินิจ ฯ - ผมนายพินิจ เรืองรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8

(ส.อบต.หมู่ 8) ขอเสนอเดือนมิถุนายน 2568 ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 15 วัน

เลขานุการสภาฯ - ขอผู้รับรองจำนวน 2 คนด้วยค่ะ

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 2 คนประกอบด้วย

 1. นายสมปอง ศรีษะนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ผู้รับรอง

 2. นายสุมิต ผิวนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง

เลขานุการสภาฯ - เชิญต่อไปค่ะ

นายสุมิต ฯ - ผมนายสุมิต ผิวนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1

(ส.อบต.หมู่ 3) ขอเสนอเดือนสิงหาคม 2568 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2568 จำนวน 15 วัน

เลขานุการสภาฯ - ขอผู้รับรองจำนวน 2 คนด้วยค่ะ

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 2 คนประกอบด้วย

 1. นายทรงศักดิ์ แดงสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ผู้รับรอง

 2. นายสมควน ครุฑรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง

เลขานุการสภาฯ - เชิญต่อไปค่ะ

**-5-**

นายชาติ ฯ - กระผมนายชาติ ยืนยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4

(ส.อบต.หมู่ 4) ขอเสนอเดือนธันวาคม 2568 ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2568 จำนวน 15 วัน

เลขานุการสภาฯ - ขอผู้รับรองจำนวน 2 คนด้วยค่ะ

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 2 คนประกอบด้วย

 1. นายพินิจ เรืองรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8 ผู้รับรอง

 2. นายสมปอง ศรีษะนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ผู้รับรอง

เลขานุการสภาฯ - เชิญต่อไปค่ะ

นายทรงศักดิ์ ฯ - ผมนายทรงศักดิ์ แดงสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2

(ส.อบต.หมู่ 2) ขอเสนอวันเริ่มการประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปคือ พ.ศ. 2569 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 15 วัน

เลขานุการสภาฯ - ขอผู้รับรองจำนวน 2 คนด้วยค่ะ

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 2 คนประกอบด้วย

 1. นายสุมิต ผิวนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ผู้รับรอง

 2. นายสมควน ครุฑรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง

ประธานสภาฯ - การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนี้และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี

 ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปได้กำหนดตามมติที่ประชุมดังนี้ คือ

**การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2568**

 **1. สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2568**

 **2. สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2568**

 **3. สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2568**

 **4. สมัยแรกประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2569**

 โดยแต่ละสมัยมีกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ครั้งละ 15 วัน

เลขานุการสภาฯ - ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2568 และสมัยแรกของปี 2569 ก่อนจะมีมติดิฉันของนับองค์ประชุมก่อนนะคะ นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง)

**-6-**

ประธานสภาฯ - เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติแล้วปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอจำนวน 7 เสียง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

 **4.2 การพิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่และสิ่งก่อสร้างฯ ประจำปี 2568 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ และกองช่างจำนวน 1 รายการ**

ประธานสภาฯ - การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ดิฉันชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

 “**ข้อ ๒๗** การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดิฉันขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญสำนักปลัด ครับ

นางสาวสุวัจนา ฯ - ดิฉัน นางสาวสุวัจนา สุขกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภา ฯ (เลขานุการสภาฯ ) ขอชี้แจง ดังต่อไปนี้ค่ะ

 **รายละเอียดโครงการที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่**

 **รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **สำนักปลัด**

 **โอนลดจาก**

- แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งบบุคลากร

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ตั้งไว้ **196,800 บาท**

- งบประมาณที่ขอโอนลด **75,000 บาท**

**รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **1.ต่อเติมอาคารสำนักงาน(สำนักปลัด)** เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมซ่อมแซมอาคารสำนักงาน **เป็นเงิน 55,000 บาท**

 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **2.โซฟา**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาสำหรับรับรองผู้มาติดต่องาน จำนวน 1 ชุด **ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท**

(ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

**-7-**

**3.ตู้กระจก**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้กระจกเพื่อใช้ในการจัดวางของและเอกสาร จำนวน 1 ตู้ **ราคาตัวละ 8,000 บาท** **รวมเป็นเงิน 8,000 บาท**

**รวมโอนลดทั้งสิ้น 75,000 บาท**

 **รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **โอนลดจาก**

- แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- งบบุคลากร

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ตั้งไว้ **393,600 บาท**

- งบประมาณที่ขอโอนลด **200,000 บาท**

**รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **4.ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานจอดรถ **เป็นเงิน 200,000 บาท**

 **รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **สำนักปลัด**

- แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งบบุคลากร

- เงินประจำตำแหน่ง

- ตั้งไว้ **21,000 บาท**

- งบประมาณที่ขอโอนลด **6,000 บาท**

**รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

 **5.ชั้นวางของ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของสำหรับวางเอกสาร จำนวน 3 ตัว **ราคาตัวละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท**

(ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

**รวมโอนลดทั้งสิ้น 6,000 บาท**

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากสำนักปลัดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมการอนุมัติเพื่อให้โอนจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างฯ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**-8-**

นางนันทนา **กองสวัสดิการสังคม**

**(ผอ.กองสวัสดิการฯ) โอนลดจาก**

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

- งบบุคลากร

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ตั้งไว้ **1,049,629 บาท**

- งบประมาณที่ขอโอนลด **12,000 บาท**

**รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **1.ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด **เป็นเงิน 12,000 บาท**  **รวมเป็นเงิน 12,000 บาท**

**รวมโอนลดทั้งสิ้น 12,000 บาท**

**กองสวัสดิการสังคม**

**โอนลดจาก**

**โครงการก่อสร้างบ้านคนยากจนหรือซ่อมแซมบ้านคนยากจน**

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

- งบลงทุน

- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการก่อสร้างบ้านคนยากจนหรือซ่อมแซมบ้านคนยากจน

- ตั้งไว้ **150,000 บาท**

- งบประมาณที่ขอโอนลด **150,000 บาท**

**รายการที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

 **ต่อเติมอาคารสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน **เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท**

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากกองสวัสดิการสังคมแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมการอนุมัติเพื่อให้โอนจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างฯ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**-9-**

นายวรเศรษฐ์ **กองช่าง**

(ผอ.กองช่าง) **โอนลดจาก**

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไป

งบค่าใช้สอย

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

**งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

**โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท**

**รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**1.เครื่องมือทดสอบคอนกรีต จำนวน 1 ชุด**

**แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

**รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท**

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากกองช่างแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมการอนุมัติเพื่อให้โอนจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างฯ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ **ข้อ 29** การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ และกองช่าง จำนวน 1 รายการ

**รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง**

**สำนักปลัด**

**ข้อความเดิม** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์

**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓**

**จำนวน ๘,๐๐๐ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ **กระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง** โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

 **-10-**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐๐๑,๒๐๐ dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (pom) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ Am, A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

\* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

**ข้อความใหม่** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

**เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๘,๐๐๐ บาท**

**๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้**

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐๐๑,๒๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (pom) หรือ ๔.๘ ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)

-สามารถสแกนเอกสารขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนาเนา

- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

**-11-**

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑๖,๖,n) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

\* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖๖ \*

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากสำนักปลัดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**2.ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคุณลักษณะรถกระเช้า**

**ข้อความเดิม**

**รายละเอียดรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครนกระเช้าสูง 12 เมตร (เครนสลิง)**

**ลักษณะทั่วไป** เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า 123 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กพร้อมดั้มพ์ ทำงานการยกเหด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการ ปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 150 9001 : 2015 และมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ประเภทหรือชนิด ของโรงงานลำดับที่ 77(1), 77(2), 95(1)

**รถยนต์บรรทุก**

-เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) **ไม่น้อย กว่า 6,500 กิโลกรัม**

-พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

-มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 123 แรงม้า

-เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร 5 (เลขที่ มอก.3046-2563)

-คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

**-12-**

-เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก

-มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค

-มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย

-ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

-เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเข้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวัต จากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน

**ชุดกระบะเทท้าย**

-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ

-ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร โดยเหล็กชุบซึ้งค์ต้องผ่านการทดสอบความ ทนการกัดกร่อนโดยวิธีการ Salt spray test ไม่น้อยกว่า 1200 ชั่วโมง โดยไม่เกิดสนิมแดง ตามมาตรฐาน JIS Z 2371 โดยมีเอกสารรายงานผลการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ มาแสดงในวันที่เสนอราคา ทั้งนี้ บริษัทผู้ขอทำ การทดสอบเหล็กชุบซึ้งค์ ต้องเป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน ได้รับการรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง ผู้แทนจำหน่ายเหล็กชุบซึ้งค์ดังกล่าว โดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันที่เสนอราคา

-แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

-แผงข้างสามารถเปิด - ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน

**ระบบการยกเท**

-ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ระบบ พี.ที.โอ มีคันบังคับ อยู่ในห้องพนักงานขับรถ

**ระบบเครนไฮโดรลิคและกระเช้า**

-เครนทำงานด้วยระบบไฮดลอลิคสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยึดออกได้ อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุดแล้วจะทำการล็อคตัวเอง โดยอัตโนมัติ สามารถยึดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

-เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์การทำงานทั้ง 2 ด้านของตัวรถ

-แขนของเครนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยม

-เครนไฮโดรลิคผลิตภายในประเทศ และสามารถหมุนรอบตัวเองไม่จำกัดองศา

-มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าข้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา

-มีระบบโรยสลิงขึ้น ลงได้ โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิคประกอบอยู่ในเครน -เครนสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม

ที่ระยะยก 2 เมตร ที่ระยะ 2.0 เมตร / 2,400 กิโลกรัม

ที่ระยะ 2.5 เมตร / 2,100 กิโลกรัม ที่ระยะ 3.0 เมตร / 1,900 กิโลกรัม

ที่ระยะ 4.0 เมตร / 1,200 กิโลกรัม ที่ระยะ 5.0 เมตร / 800 กิโลกรัม

**-13-**

**การพ่นสีและตราหน่วยงาน**

-การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish 2K ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

-สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. มอก. 691-2547 พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

-สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

-สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G154 QUV TEST 1008 ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

-สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K5600 CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

-โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

-ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้ง ผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่เสนอราคา

-ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง -เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

**สัญญาณไฟฉุกเฉิน**

-สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยมออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

-ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปมีความแข็งแรง ทนทานสูงกว่าพลาสติกทั่วไป ไม่มีส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟ ของรถยนต์

-ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. ความยาว 40 ซม. สูง 14 ซม.

-เลนส์ทำด้วย Polycabonate แบบ DIMOND ทรง 8 เหลี่ยม ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่าย มีสี ให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านบนออกแบบให้มีลายฝ้า เพื่อป้องกันการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์

ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED จำนวน 6 โมดุล วางเรียงกันด้านหน้า 2 โมดุล ด้านหลัง 2 โมดุล ด้านข้าง ข้างละ 1 โมดุล แต่ละโมดุล มีหลอด LED โมดุลละ 43 ควง ให้ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ 25 รูปแบบ

**-14-**

สามารถใช้ไฟใต้ 2 ระบบ 12 และ 24 โวลท์ โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติและเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่ง ชำรุด ดวงอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีระบบป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารข่ายฉุกเฉินทุก ย่านความถี่

ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้มีขายึดแบบแม่เหล็กแรงดูดสูง จำนวน 4 ชุด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001-2559, ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าว และแนบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยระบุถึงชื่อหน่วยงานราชการอย่างชัดเจน มาแสดงในวันที่เสนอราคา

**ตั้งงบประมาณไว้ 2,500,๐๐๐.- บาท**

**ข้อความใหม่**

**รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร**

**ลักษณะทั่วไป**

 **-** เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา

 - ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ

 - ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมี ประตู 2 บาน ล๊อคได้ นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่ง (รวมทั้งพนักงานขับรถ)

 - ด้านหลังหัวเก๋ง ด้านหน้ากระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮครอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร หมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา หมุนได้ทั้งซ้ายและขวา มีขาหยั่ง (เท้าช้าง) ติดตั้งบริเวณฐานเครน

โดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถควบคุมได้ทั้งสองข้างของตัวรถ ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า 4 ตัน หรือสูงกว่า

 - ติดตั้งกระบะเหล็ก (พร้อมดั๊มพ์) เพื่อใช้ในการบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายพื้นกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน-อย่างดีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ทำงานการยกด้วยระบบไฮโดรลิค

 - ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินวับวาบแบบ LED จำนวน 1 ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดมีอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เครื่องเล่น CD/MP3, พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงทุกบานกระจกรอบคัน

- เป็นรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายที่ผลิตและประกอบจากโรงงานในประเทศ ที่เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมถูกต้อง พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 หรือมาตรฐานสูงกว่าตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

 **-15-**

 **คุณลักษณะเฉพาะ**

 **1. ลักษณะภายนอกและภายใน**

- ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

 - มีที่นั่งภายในหัวเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 - มีเข็มขัดนิรภัย (Sefty Belt) พร้อมระบบล็อคออัตโนมัติ

 - ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์

 - มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน

- มีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด 3 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานและผู้โดยสารด้านหน้า

- ติดตั้งวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น CD/MP3และหรือ USB ภายในห้องเก๋งคนขับตามมาตรฐานผู้ผลิต

* พ่นสีกันสนิมด้วยผลิตภัณฑ์ ทัฟโคไดนอลหรือสารหยุดและป้องกันสนิมด้วยขี้ผึ้งใสพ่นบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ, ใต้บังโคลนหน้า, และใต้บังโคลนหลัง, สีได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 และISO14001:2015 และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีกันสนิมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

 ระบุเพื่อรับประกันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์ที่มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะตามกำหนดในการใช้งานที่ระบุในหนังสือการรับบริการภายในจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์บริการรถยนต์ต้องแสดงเครื่องหมายการค้าเดียวกันตามที่ยื่นเสนอราคาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 **2. ระบบเครื่องยนต์**

 - เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

 - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

 - เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315 – 2551 หรือสูงกว่า

 - เป็นเครื่องยนต์ที่ให้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร 3

หรือสูงกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดสภาวะโลกร้อน PM 2.5 เพื่อตอบสนองต่อภาครัฐโดยแนบเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

 **3. ระบบส่งกำลัง**

 - คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค

 - เป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

 **4. ระบบบังคับเลี้ยว**

 - เป็นพวงมาลัยขวา มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

 - มาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 **5. ระบบกันสะเทือน**

 - ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 **-16-**

 **6. ระบบห้ามล้อ**

 **-** ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 **7. ล้อและยางรถยนต์**

 **-** ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 - ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะ จำนวน 1 ชุดพร้อมที่เก็บยางอะไหล่

 **8. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง**

- ถังน้ำมันเชื้อแพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีฝาปิดและมีกุญแจล๊อค ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

 **9. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก**

 - มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ( G.V.W.) **ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม**

 **10. ระบบไฟฟ้า**

 - ใช้ระบบไฟฟ้ารถยนต์แบบ 24 โวลต์

- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 70แอมแปร์/ชั่วโมงจำนวน 2ลูก

- มีไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ สัญญาณเตือนถอยหลัง ถูกต้องครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

 **11. ระบบกระบะบรรทุก**

- กระบะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความจุของกระบะไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร รูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

- แผงข้างของกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรแผงข้างของกระบะบรรทุก สามารถเปิด-ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน ส่วนอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิ้งค์ หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ทนต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า1,800 ชั่วโมงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานของราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่าน การทดสอบ พร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ชุดกระบะเทท้ายผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมถูกต้อง พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 หรือมาตรฐานสูงกว่าพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

 **12. ระบบเทท้าย**

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค ดันใต้ท้องตัวถังบรรทุก ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ด้วยระบบ P.T.O. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถยนต์ กระบอกไฮดรอลิคต้องได้รับมาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.) และเป็นมาตรฐานชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน HOSAS 18001:2007หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยต้องมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานและการเป็นตัวแทนจำหน่ายระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

 **-17-**

 **13. เครนไฮดรอลิค (เครนสลิงแขนตรง)**

- เป็นเครนติดรถบรรทุก แบบเครนสลิงแขนตรงและเป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก

- เป็นเครนไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และโรงงานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

 - เครนไฮดรอลิกทำงานยืดเข้า ออกด้วยระบบกระบอกไฮดรอลิกยืดเข้า

 - ออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน

 - ความสามารถในการยก (LIFING CAPACITY) ไม่น้อยกว่า 4.00 ตัน/เมตร

 - สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆ จากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้

 - ที่ระยะ 2.00 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,030 กิโลกรัม

 - ที่ระยะ 4.50 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม

 - ที่ระยะ 7.00 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม

 - มีคันบังคับการทำงานอยู่ที่ฐานเครนทั้ง 2 ด้าน

- มีขาหยั่ง(เท้าช้าง)ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวรถ ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน สามารถยืดกางออกด้านข้างได้ด้วยมือดึง

- การหมุนของฐานเครนสามารถหมุนได้รอบตัวเอง 360 องศาแบบหมุนรอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยไม่ต้องหยุดหมุนและไม่ติดล็อกองศาให้ย้อนกลับในการหมุนเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยแนบรายละเอียดการหมุนโดยรับรองจากผู้ผลิตมาแสดงเพื่อประกอบพิจารณา

- อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนเมื่อต่อแขนกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร(โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน)

 - เครนไฮดรอลิกประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO.9001-2015 และ ISO.45001-2018 และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 - ตะขอสำหรับยกของ (Slewing Hook) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน

- เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตเพื่อสะดวกในการจัดหาอะไหล่และซ่อมบำรุงพร้อมเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดเครนไฮดรอลิกมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 **-18-**

 **14. ชุดกระบะกระเช้าไฟฟ้า**

- กระเช้าทำจากวัสดุไฟเบอร์กล๊าส

- ชุดกระเช้าไฟฟ้าเมื่อติดตั้งชุดกระเช้าไฟเบอร์กล๊าสไว้ที่ปลายบูมเครน สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมมีที่ล็อกโครงกระเช้าให้อยู่ในแนวดิ่ง เพื่อป้องกันโครงกระเช้าโคลงเครงหรือเอียงขณะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงาน

 - ชุดกระบะกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 12 kv(กิโลโวลต์)

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐ หรือ สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทดสอบและรับรองมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

 **15. ระบบสัญญาณไฟ**

- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน (สีเหลือง) หลอด LED เป็นแบบชนิดแผงยาวขนาดรูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคชุดสัญญาณฉุกเฉินมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 **16.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ**

 - ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

 - แม่แรงไฮดรอลิครับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน พร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

 - ชุดประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

 - ชุดอัดจารบีขนาดเหมาะกับรถ จำนวน 1 ชุด

- กรวยยาง จำนวน 2 อัน

* + เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 3 ตัว
	+ เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 ตัว
	+ ถุงมือกันไฟ จำนวน 2 คู่
	+ รองเท้าเซฟตี้ จำนวน 2 คู่
	+ หมวกนิรภัย จำนวน 2 ใบ
	+ แผ่นเหล็กรองเท้าช้างหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

 - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมกล่องเครื่องมือเหล็ก

 - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และหนังสือคู่มือการใช้ซ่อมบำรุงรักษาและการรับบริการ

**17. การพ่นสีและตราหน่วยงาน**

- การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ขั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า(สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish 2K ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

- สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 691-2547 พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

 **-19-**

- สีรองพื้น ผ่านการทตอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb , Cadmium,Mercury Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

- สีทับหน้า (สีจริง)ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2663-2557พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G154 QUV TEST 1008 ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อมรับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่เสนอราคา

- โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015และISO 14001:2015 พร้อมแนบเอกสารแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

- ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ (แชลซีส์) และบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคสีจากบริษัทผู้ผลิตสีพร้อมเอกสารรับรองการรับประกันการพ่นสีระบุเพื่อรับประกันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมไม่น้อยกว่า 2 ปีจากผู้ผลิตสีมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

 - พ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร

และอักษร ชื่อเต็ม **“องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม”** ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า

5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อย 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ

**“ ใช้ในราชการเท่านั้น”** บริเวณข้างประตูทั้งสองข้าง (ตราและเครื่องหมายตัวอักษรให้พ่นด้วย (สีขาว) คมชัดสวยงามให้ชัดเจน ติดสติ๊กเกอร์หน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม”ตัวอักษรขนาดความสูง 10 เซนติเมตร หน้ากระจกรถยนต์ด้านบน

- ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอรอบตัวรถพร้อมระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

\*\*\*ตัวอย่าง

 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

 ใช้ในราชการเท่านั้น

 **18. เงื่อนไข/การรับประกัน**

- ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานการผลิตรถยนต์มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ดังนี้

 **-20-**

- แนบเอกสารแคตตาล็อครถยนต์ ยี่ห้อ, รุ่นของรถยนต์ ที่เสนอพร้อม เครน, ชุดไฮดรอลิคดั้มชุดไฮดรอลิคขาหยั่ง, กระเช้าไฟเบอร์กลาส, และสัญญาณไฟฉุกเฉิน,มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมี ศูนย์บริการมาตรฐานของยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่มีอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือ จังหวัดใกล้เคียง

- ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อสถานบริการมาตรฐานที่มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุง ชุดระบบไฮดรอลิค, เครน และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และผู้เสนอต้องแนบเอกสารสถานบริการซ่อมบำรุงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

- ผู้เสนอราคาจะต้องทำประกันภัยภาคบังคับ( พ.ร.บ.) ให้กับหน่วยงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัย และหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวในวันที่กำหนดส่งมอบรถยนต์

- ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการจนกว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีและตามวิธีการอย่างถูกต้อง

- ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบป้ายทะเบียน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ให้ผู้ซื้อในวันส่งมอมพัสดุ และผู้เสนอราคาจะได้รับเงินจากผู้ซื้อได้ก็ต่อเมื่อผู้เสนอราคาได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับหน่วยงานของผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าธรรมเนียมเองทั้งสิ้น

- ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากกองช่างแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

ประธานสภาฯ **4.4 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 **หมวด 8 ข้อ 97** ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 **หมวด 8ข้อ 97** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายได้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

**-21-**

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

 (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

 ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยการนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ผอ.กองคลัง - ผมนายนัทธพงศ์ เสาวโค ผู้อำนวยการกองคลังขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งมีรายละเอียดที่จะชี้แจงดังต่อไปนี้

**เงินสะสมประจำปี พ.ศ.2567**

**ตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ได้ 67,028,203.64 บาท**

**หักสำรองตามระเบียบฯ 40,975,453.70 บาท**

**คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำมาใช้ได้**

**เป็นเงินจำนวน 26,052,749.94 บาท**

**(ยี่สิบหกล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)**

ผมขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

**โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2** **งบประมาณ 300,000 บาท**

**รวมทั้งหมด 1 รายการ** ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคุลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. **ยอดเงินที่ขอใช้จ่ายจากเงินสะสม รวมยอดเงินทั้งสิ้น** **จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมกำหนด**

ประธานสภาฯ - หลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากกองช่างแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ - ก่อนที่จะลงมติ ดิฉันขอนับองค์ประชุมก่อนนะคะ ได้นับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

**-22-**

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ได้มีมติให้ความเห็นอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**4.5 รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฯ**

ที่ประชุมฯ - รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5** **เรื่องอื่น ๆ**

**5.1 การขอพิจารณามอบถนนให้แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สายบ้านสี่เหลี่ยม – บ้านโคกตูม ตามหนังสือเลขที่ คค 0703.27/216 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568**

ที่ประชุม - หลังจากที่ได้อ่านเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม – บ้านโคกตูม ให้แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ แล้ว

เลขานุการสภาฯ - ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมนับองค์ประชุม ก่อนที่จะลงมตินับองค์ประชุมได้ 8 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญค่ะ

ประธานสภาฯ - ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้การรับรองการส่งมอบถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม – บ้านโคกตูม ให้แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เชิญครับ

**มติที่ประชุม - มีมติให้การรับรองด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมงดออกเสียง 1 เสียง**

 ที่ประชุมฯ - รับทราบ

ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี ผมขออนุญาตปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้

 ที่ประชุม - รับทราบ

 **ปิดการประชุม เวลา ๑5.30 นาฬิกา**

 ลงชื่อ  สุวัจนา สุขกมล ผู้จดรายงานการประชุม

 (นางสาวสุวัจนา สุขกมล)

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

 ลงชื่อ สมพงษ์ เกาประโคนรายงานการประชุม

 (นายสมพงษ์ เกาประโคน)

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

  **-23-**

 **คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม**

ลงชื่อ สมพร บุญสุขกรรมการ

(นายสมพร บุญสุข)

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 3

ลงชื่อ พินิจ เรืองรัมย์กรรมการ

(นายพินิจ เรืองรัมย์)

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 8

ลงชื่อ ชาติ ยืนยาวกรรมการ

 (นายชาติ ยืนยาว)

เดิม ก่อนแก้ไข 16 เม.ย. 63

 -7-

 **รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง**

 **โครงการเดิม**

 1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชร

 พัฒนา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 งบประมาณ 396,000 บาท(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

 ความยาวรวม 210.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร เทคอนกรีตความกว้าง

 1.00 เมตร ความยาวรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดดำเนินการบ้านนายชิต พรมประโคน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

 **โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง**

 1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 งบประมาณ 396,000 บาท(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ปริมาณงาน วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 223.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร เทคอนกรีตความกว้าง 1.00 เมตร ความยาวรวม 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดดำเนินการเริ่มจากบ้านนายชิต พรมประโคน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเสวย เย็งประโคน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมกำหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 56 ข้อที่ 39)

 (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 116 ข้อที่ 38 เดิม)

 **โครงการเดิม**

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 งบประมาณ 72,000 บาท(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 23.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝา จุดดำเนินการจากบ้านนายประเสริฐ พรมประโคน ถึง บ้านนางเทย เรืองรัมย์ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมกำหนด

 **โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง**

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 งบประมาณ 72,000 บาท(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 32.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60